1. Rozpakuj archiwum FW96650A.ZIP i wgraj plik "FW96650A.bin" na kartę pamięci
2. Umieść kartę pamięci w urządzeniu
3. Włącz urządzenie, aktualizacja  wystartuje automatycznie
4. Odczekaj ok.30 sekund aż do samoczynnego uruchomienia rejestratora
5. Aktualizacja została wykonana

Pamiętaj, aby po wykonaniu aktualizacji skasować plik "FW96650A.bin" z karty pamięci