
Aktualizacja ekranu startowego w MODECOM FREEWAY MX


1. Umiejść na karcie pamięci pobrany wcześniej plik "Logo82c.bmp".
2. Włącz urządzenie z kartą.
3. Poczekaj chwilę, na ekranie widoczny będzie niebieski ekraz z informacją o aktualizacji.
4. Po uruchomieniu się urządzenia, usuń wgrany wcześniej plik z karty pamięci.




