关于boot升级说明：
1，SD卡格式化成FAT文件系统，要求大小为小于或等于2G容量。
2，先格式化SD卡后，先单独拷贝UPD文件到卡上，再拷贝其他文件即可。
3，boot目录下文件，EBOOT.nb0和logo及充电图标文件分高标清，拷贝这些文件时需要把eboot_800X480.nb0和eboot_480X272.nb0名为eboot.nb0,logo文件同理改为logo.bmp,BAT文件同理改为
   BAT.GIF,如果升级时没BAT.GIF文件，那关机充电时没充电符号提示。
4，RTK.bin为GPS固件。

补充：
1，SD卡格式化时，卷名需要去掉，不要写卷名，直接用系统默认，否则无法升级