

1.
a. Na czystą kartę SD wgrać EBOOT.nb0 i włożyć do nawigacji
b. Przytrzymać 2 pierwsze przyciski na nawigacji i włączyć ON/OFF w pozycję ON
c. Poczekać do zakończenia procesu (przyciski można zwolnić w trakcie trwania aktualizacji).


2. 
a. Na czystą kartę SD wgrać "NK.nb0" i włożyć do nawigacji
b. Przytrzymać 2 pierwsze przyciski na nawigacji i włączyć ON/OFF w pozycję ON
c. Poczekać do zakończenia procesu (przyciski można zwolnić w trakcie trwania aktualizacji).


