
Oprogramowanie układowe Firmware V20.15.12.02

Zmiana wyglądu pulpitu głównego (interface)
Poprawki ogólne.


Instalacja

1. Zawartość pobranego archiwum rozpakuj na kartę SD w taki sposób, aby pliki były w katalogu głównym karty SD.

2. Kartę SD z aktualizacją włóź do gniazda urządzeniu FREEWAY SX7.x.

3. Podłącz ładowarkę 5V 2A.  
(!!! UWAGA !!! - NIE PODŁĄCZAJ URZĄDZENIA DO KOMPUTERA. Urządzenie nie może być w trybie komunikacji).

4. Uruchom urządzenie z kartą SD. 
(poczekaj na zakończenie aktualizacji.)

5. Wyjmij kartę z urządzenia. 
(uruchomienie z kartą spowoduje ponowną aktualizację).



