
Aktualizacja oprogramowania (firmware) CC15

- Pobrany plik firmware „FW96655A.bin” należy zapisać na karcie SD. 
- Kartę SD umieścić w rejestratorze.
- Rejestrator podłączyć do ładowania.
- Włączyć rejestrator z kartą SD zwierającą firmware.
- Poczekać około 1-2min. aż rejestrator sam się uruchomi. 
- Wyjąć kartę SD i usunąć z niej plik „FW96655A.bin”, ponieważ następne uruchomienie rejestratora w kartą zawierającą ten pilik spowoduje ponowną instalację firmware.