##### WEJDŹ DO STREFY ZERO

##### CENTRUM GAMINGOWEGO SETUPU

MODECOM Volcano OC T102 LCD ARGB to funkcjonalne centrum Twojego gamingowego setupu. Efektowny pasek oraz wentylator LED ARGB nadają wnętrzu obudowy wyrazisty charakter i pozwalają spójnie dopasować podświetlenie do reszty komponentów.
Design łączy się tu z konkretną informacją. Otrzymujesz nie tylko estetyczne podświetlenie, ale także czytelne dane, które pomagają kontrolować wydajność zestawu.

##### EKRAN LCD

Zintegrowany ekran LCD daje Ci bieżący podgląd kluczowych parametrów pracy – temperatury procesora oraz prędkości obrotowej wentylatora. Monitorujesz system w czasie rzeczywistym, bez wychodzenia z gry i bez dodatkowego oprogramowania na ekranie.

##### STREFA ZERO

Precyzyjnie zaprojektowane aluminiowe żebra zapewniają optymalny przepływ powietrza, co przekłada się na niższe temperatury pracy procesora. A niższa temperatura to większe bezpieczeństwo i dłuższa żywotność Twojego sprzętu.
Cztery rurki cieplne skutecznie odprowadzają ciepło z procesora, dzięki czemu może on pracować stabilnie i efektywnie pod większym obciążeniem. Otrzymujesz wydajność, na której możesz polegać każdego dnia.

##### GRAJ PO ZMROKU

Wentylator ARGB PWM 120 mm pracuje w zakresie od 600 (±100) do 2000 (±10%) RPM, a dzięki możliwości ustawienia krzywej obrotów sam decydujesz, czy stawiasz na maksymalną wydajność, czy ciszę. Masz pełną kontrolę nad kulturą pracy swojego komputera.
Przepływ powietrza na poziomie 75 CFM skutecznie wspiera chłodzenie nawet podczas długiej pracy, a hałas do 28 dBA pozwala komfortowo grać i pracować także nocą.

##### PRECYZJA WYKONANIA

Starannie oszlifowana stopa bloku chłodzącego dokładnie przylega do powierzchni procesora z nałożoną pastą termoprzewodzącą. Optymalny kontakt oznacza skuteczne przekazywanie ciepła poprawiając efektywność całego układu chłodzenia. Każdy detal pracuje tu na Twoją stabilność.

##### PASTĘ MASZ W STANDARDZIE

W zestawie znajduje się pasta termoprzewodząca o optymalnej konsystencji, która ułatwia precyzyjną aplikację. To, czego najbardziej potrzebujesz, masz pod ręką. Otwierasz pudełko, aplikujesz pastę, montujesz chłodzenie i gotowe.

##### PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Chłodzenie zaprojektowano tak, aby pasowało do większości płyt głównych w standardzie ATX. Wysokość 153 mm pozwala na montaż w większości obudów dostępnych na rynku, co daje Ci większą swobodę przy planowaniu konfiguracji.

##### W ZESTAWIE

Chłodzenie MODECOM Volcano OC T102 LCD ARGB AIR COOLER 120 BLACK, pasta termoprzewodząca, dokumentacja.