##### WEJDŹ DO STREFY ZERO

##### ARGB W ALUMINIOWEJ FORMIE

MODECOM Volcano 0C T721 ARGB Air Cooler 120 White to chłodzenie dla osób budujących zestawy z podświetleniem ARGB. Odprowadzając ciepło z procesora, wspierasz jego stabilną pracę i utrzymujesz wydajność systemu. Subtelny pasek LED ARGB oraz aluminiowy top pozwalają Ci podkreślić styl całego zestawu, a białe wykończenie ułatwia tworzenie harmonijnych All-White konfiguracji, w których każdy komponent gra wizualną rolę zgodnie z Twoją wizją.

##### STREFA ZERO

Precyzyjnie zaprojektowane aluminiowe żebra zapewniają optymalny przepływ powietrza, co przekłada się na niższe temperatury pracy procesora. A niższa temperatura to większe bezpieczeństwo i dłuższa żywotność Twojego sprzętu.
Cztery rurki cieplne skutecznie odprowadzają ciepło z procesora, dzięki czemu może on pracować stabilnie i efektywnie pod większym obciążeniem. Otrzymujesz wydajność, na której możesz polegać każdego dnia.

##### GRAJ PO ZMROKU

Wentylator ARGB PWM 120 mm pracuje w zakresie od 600 (±100) do 2000 (±10%) RPM, a dzięki możliwości ustawienia krzywej obrotów sam decydujesz, czy stawiasz na maksymalną wydajność, czy ciszę. Masz pełną kontrolę nad kulturą pracy swojego komputera.
Przepływ powietrza na poziomie 75 CFM skutecznie wspiera chłodzenie nawet podczas długiej pracy, a hałas do 28 dBA pozwala komfortowo grać i pracować także nocą.

##### PRECYZJA WYKONANIA

Starannie oszlifowana stopa bloku chłodzącego dokładnie przylega do powierzchni procesora z nałożoną pastą termoprzewodzącą. Optymalny kontakt oznacza skuteczne przekazywanie ciepła poprawiając efektywność całego układu chłodzenia. Każdy detal pracuje tu na Twoją stabilność.

##### PASTĘ MASZ W STANDARDZIE

W zestawie znajduje się pasta termoprzewodząca o optymalnej konsystencji, która ułatwia precyzyjną aplikację. To, czego najbardziej potrzebujesz, masz pod ręką. Otwierasz pudełko, aplikujesz pastę, montujesz chłodzenie i gotowe.

##### PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Chłodzenie zaprojektowano tak, aby pasowało do większości płyt głównych w standardzie ATX. Wysokość 153 mm pozwala na montaż w większości obudów dostępnych na rynku, co daje Ci większą swobodę przy planowaniu konfiguracji.

##### W ZESTAWIE

Chłodzenie MODECOM Volcano 0C T721 ARGB Air Cooler 120 White, pasta termoprzewodząca, dokumentacja.