MODECOM REC MC-CC11 FHD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEW firmware revised at 2014-03-10

* New Features:
- with dual-channel sound output from earphone
- with VGA Version

Tips:
- Please format the SD card before copying firmware files.
- Most importantly, please make sure device has enough power left to support the firmware upgrading, 
  otherwise, device will be damaged by power interruption. 
  We suggest you connect car charger to process firmware upgrading to make sure everything will be normal.

How to upgrade firmware?
1. Copy the firmware file 'A921103A.005' into SD card.
2. Insert SD card, and power on device,
3. Switch REC to off if on
4. Press 'UP' button, then 'Firmware upgrade' will display and LED will flashing
5. 1 minutes later, upgrade completed and device shut off automatically
6. Re-start device.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODECOM REC MC-CC11 FHD

Nowy firmware wydany 2014-03-10

* co cowego:
- dwukanałowy sygnał audio na wyjściu słuchawek
- dodany tryb nagrywania VGA

Porady:
- Sformatuj kartę SD przed wgraniem plików aktualizacji.
- Bardzo ważne: upewnij się, że akumulator rejestratora jest naładowany. 
  Sugerujemy podłączyć ładowarkę do rejestratora na czas aktualizacji. 
  Zanik zasilania w trakcie aktualizacji może spowodować nieodwracalne uszkodzenie rejestratora.

Instrukcja aktualizacji
1. Umieść na karcie SD plik firmware 'A921103A.005'.
2. Włóż kartę do CC11 i włącz rejestrator
3. Wyłącz tryb nagrywania jeżeli będzie włączony
4. Wciśnij przycisk'UP', zostanie wyswietlony napis 'Firmware upgrade' a dioda led będzie pulsować
5. Około minuty później aktualizacja samoczynnie zakończy się
6. Wyłącz i włącz rejestrator.






